江山花木匠家居有限公司

年产20.5万件定制柜类产品项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表

浙环资验字（2019）第115号

建设单位： 江山花木匠家居有限公司

编制单位： 浙江环资检测集团有限公司

二〇一九年十二月

报告编制说明

1、本报告按验收监测依据编制。

2、本报告的数据和检查结论来源于浙江环资检测集团有限公司。

3、本报告涂改无效。

4、本报告无本公司报告专用章无效。

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

建设单位：	江山花木匠家居有限公司

法人代表：	吴水根

编制单位： 浙江环资检测集团有限公司

法人代表： 陈武洁

报告编写人：

审核：

审定：

建设单位：江山花木匠家居有限公司

电话： 13706700176

传真： /

邮编： 324100

地址： 经济开发区莲华山工业园 EN10#区块

编制单位：浙江环资检测集团有限公司

电话：0570-3375757

传真：0570-3375757

邮编：324000

地址：衢州市柯城区勤业路20号6幢

目录

表一 建设项目基本情况	1

表二 工程建设内容	4

表三 主要污染源、污染物处理和排放	10

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	14

表五 验收监测质量保证及质量控制	21

表六 验收监测内容	23

表七 验收监测结果	25

表八 验收监测结论	37

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收报告表	39

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 厂区平面布置图

附件：

附件1 公司更换证明

附件2 环评批复

附件3 验收委托函

附件4 环保设施竣工确认书

附件5 环保管理制度

附件6 环保管理领导小组

附件7 纳管证明

附件8 监测数据

附件9 专家意见

表一 建设项目基本情况

建设项目名称	年产 20.5 万件定制柜类产品项目
建设单位名称	江山花木匠家居有限公司（因经营结构发生变化，承接母公司欧派门业的项目）
建设项目性质	新建
建设地点	经济开发区莲华山工业园 EN10#区块
设计生产能力	年产 20.5 万件定制柜类产品
实际生产能力	年产 5.4 万件定制柜类产品
建设项目环评时间	2016年8月	开工建设时间	2017年1月
调试时间	2018年1月	验收现场监测时间	2019.10.30-10.31
环评报告表 审批部门	衢州市生态环境局江山分局	环评报告表 编制单位	浙江中蓝环境科技有限公司
环保设施设计单位	东莞市慧达环保有限公司	环保设施施工单位	东莞市慧达环保有限公司
投资总概算	37000万元	环保投资总概算	54万元	比例	0.15%
实际总概算	15469.12万元	环保投资	228万元	比例	1.5%
验收监测依据	建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》中华人民共和国国务院令（第682号）（2017.7.16）； 2、关于发布《建设项目竣工环境保护阶段性验收暂行办法》的公告（国环规环评（2017）4号）； 3、《浙江省人民政府令第321号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014年修正）（2014.3.13起施行）； 4、生态环境部（公告2018年第9号）关于发布《建设项目竣工环境保护阶段性验收技术指南污染影响类》的公告。 主要环保技术文件及相关批复文件 1、《江山欧派门业股份有限公司年产 20.5 万件定制柜类产品项目环境影响报告表》，浙江中蓝环境科技有限公司，2016年8月； 2、《关于江山欧派门业股份有限公司年产 20.5 万件定制柜类产品项目的审查意见》，衢州市生态环境局江山分局，2016.8.31； 3、业主提供的其他资料。
验收监测评价标准、标号、级别、限值	1、废气 本项目生产过程中产生的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中二级标准，具体见表1-1。 表1-1 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996） 污染物 名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 甲醛 25 15 0.26 0.2 本项目北边55m处为200人的东山头居民区，东边200m处为50人的环山村居民区，项目区域环境空气质量中总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，见表1-2，甲醛执行《工业企业设计卫生标准》 （TJ36-79），见表1-3 表1-2 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996） 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 总悬浮颗粒物 日平均 0.30 表1-3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 甲醛 一次值 0.05 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入园区污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排放，最终排入江山港。 表1-4 江山市第二污水处理厂纳管标准 单位：除 pH 外均为 mg/L 参 数 pH CODcr SS BOD5 氨氮 动植物油 第二污水处理厂纳管标准 6.5~ 9.5 420 220 180 35 100 表1-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》单位：除 pH 外均为 mg/L 参 数 pH BOD5 CODcr SS 氨氮** 总氮 动植物油 一级A 标准 6~ 9 10 50 10 5（8） 0.5 1 注：“**”表示括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 噪声 据项目区域声环境质量要求，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，见表1-6。 表1-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3类 ≤65 ≤55 本项目北边55m处为200人的东山头居民区，东边200m处为50人的环山村居民区，本项厂界和敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。 表1-6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A) 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 类 ≤60 ≤50 4、总量控制指标 污染物排放总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。结合国家文件和当地环境状况，根据工程分析，本项目污染物总量控制建议值：CODcr 0.216t/a（50mg/L）、NH3 –N 0.022t/a（5mg/L）、粉尘2.91t/a。

表二 工程建设内容

2.1 项目由来 随着我国经济的快速发展，城市化进程不断加快，资源与环境对经济、社会发展的瓶颈制约日益突出。自然资源供给的有限性和环境承载能力有限性，促使人们更加注重资源的节约利用和再生资源回收利用，来缓解资源短缺和环境污染带来的压力。近年来，多部委先后下发系列重要文件旨在完善再生资源回收体系，加快建设城市社区和乡村回收站点、分拣配送中心、集散市场“三位一体”的回收网络，促进再生资源回收行业快速健康发展。 江山欧派门业股份有限公司成立于2006年，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造创新高新技术企业。厂区位于江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，企业总占地面积将近350亩，拥有一流的自动化生产设备、检验仪器，标准化生产车间。公司现与浙江农林大学、西北农林科技大学合作成立了“研发中心”和“产学研基地”。公司目前形成了覆盖全国的经销商网络，拥有近600家标准专卖店，拥有自营进出口权，产品出口东欧、中东、非洲、南美等多个国家。随着欧派门业业务规模的不断扩大，公司现有的产品与产能已经无法满足公司未来发展的需要，需要升级拓展产品，扩大产能。江山欧派门业股份有限公司通过出让方式获取位于经济开发区莲华山工业园 EN10#区块。项目总投资 15469.12 万元，项目新增用地面积 144658 平方米，新增建筑面积 168343 平方米，新购生产设备，形成年产 20.5 万件定制柜类产品的生产能力，项目于2017年1月开工，2018年1月竣工试运行。2017年10月因股份公司经营结构发生变化，将莲华山工业园的《年产20.5万件定制柜类产品项目》项目转至欧派门业全资子公司江山花木匠家居有限公司实施运营,子公司承接后将严格按照环境保护相关法律法规和环评报告及批复意见组织实施,子公司承诺承担全部的环保责任和义务,严格履行环保“三同时”。 受江山花木匠家居有限公司委托，浙江环资检测集团有限公司承担了环境保护设施竣工验收工作。根据现场调查和资料收集情况编制监测方案，于2019年10月30日-31日对该项目实施现场采样监测，并编写了验收监测报告表。 2.2 建设内容 1、项目名称：年产 20.5 万件定制柜类产品项目 2、建设单位：江山花木匠家居有限公司 3、建设性质：新建 4、建设地点：经济开发区莲华山工业园 EN10#区块 5、总投资及环保投资：本项目实际总投资15469.12万元，其中环保投资228万元，占1.5%。 6、员工及生产班制：本项目目前员工人数159人，年工作日为300天，生产期间实行白天8小时一班制，厂区不设食宿。 本项目工程组成表见表2-1。 表2-1 本项目环评审批主要工程组成与实际建情况对照 工程类别 环评设计建设内容 实际建设内容 备注 主体工程 1条生产线生产20.5 万件定制柜类产品 1条生产线生产5.4 万件定制柜类产品 阶段性验收 废气治理 金属粉尘 加强设备周围的清扫工作，防止粉 尘的二次污染。 加强设备周围的清扫工作，防止粉 尘的二次污染。 与环评一致 木材粉尘 收集后由布袋除尘器处理，并加强车间内空气通风。 收集后由布袋除尘器处理，并加强车间内空气通风。 与环评一致 胶水废气 加强车间内通风 加强车间内通风 与环评一致 油烟 经处理效率为85％的高效油烟净化器处理后，由附壁式排气筒引至屋顶最高处排放 本项目未设食堂，无油烟产生，后续将建设食堂 未设食堂 废水治理 生活废水 项目食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理 项目生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理 未设食堂，无隔油池 噪声治理 合理布局，车间设置双层隔声门窗且日常关闭门窗作业，选用低噪声设备 合理布局，车间设置双层隔声门窗且日常关闭门窗作业，选用低噪声设备 与环评一致 固废治理 边角料 收集后外卖综合利用 收集后外卖综合利用 与环评一致 粉尘 包装废料 木屑粉尘 外卖综合利用 外卖综合利用 与环评一致 废胶水桶 由供应商回收 由供应商回收 与环评一致 生活垃圾 委托环卫清运，卫生填埋 委托环卫清运，卫生填埋 公用工程 给水 由当地自来水厂供给 由当地自来水厂供给 与环评一致 排水 本项目生活污水经化粪池预处理，达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排放。最终排入江山港。 本项目生活污水经化粪池预处理，达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排放。最终排入江山港。 与环评一致 供电 由当地供给 由当地供给 与环评一致 2.3 产品方案 根据业主提供资料，企业产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号 产品名称 环评数量（万套） 实际数量（万套） 备注 1 定制柜类产品 20.5万件 5.4万件 阶段性验收 2.4 主要生产设备 本项目主要设备清单见表2-3。 表2-3 本项目审批主要生产设备与实际建设情况对照表 序号 设备名称 环评审批数量 实际数量 备注 1 电子开料锯 11 4 -7 2 精密推台锯 6 1 -5 3 封边线 21 1 -20 4 计算机数控钻孔加工中心 8 2 -6 5 双面钻孔加工中心 2 1 -1 6 通过式数控钻孔中心 3 1 -2 7 异型表面砂光机 2 1 -1 8 真空膜压机 1 1 -7 9 冷压机 4 3 -1 10 打磨台. 1 1 与环评一致 11 立轴铣 4 6 +2 12 铰链机 5 3 -2 13 螺杆式空气压缩机 / 2 +2 2.5 主要原辅材料消耗情况 项目主要原辅材料用量见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料消耗清单 序号 原辅材料名称 环评审批年用量 按年5.4万件产能折算用量 实际年用量 备注 1 实木颗粒板 54000吨/年 14224吨/年 3569.31吨 现阶段用量 2 三聚氰胺饰面纸 500吨/年 132吨/年 264937张 现阶段用量 3 高密度MDF 5600吨/年 1473吨/年 1261.02吨 现阶段用量 4 PVC膜 500吨/年 132吨/年 207775m 现阶段用量 5 铝材 500吨/年 132吨/年 63267米 现阶段用量 6 粘胶剂 40吨/年 11吨/年 12吨 现阶段用量 7 玻璃 100000m2 26300m2 4091.92m2 现阶段用量 8 各种配件 3.0吨/年 0.79吨/年 0.5吨/年 现阶段用量 9 纸箱 8070000m2 /a 8030000m2 /a 447116.39m2 现阶段用量 2.6 项目水平衡 项目水平衡见图2-1。 损耗763 化粪池 纳管排放 3053 江山市第二污水处理厂 3816 生活用水 新鲜水 图2-1 本项目水平衡图（t/a） 2.7 主要工艺流程及产污环节 2.7.1 生产工艺 图2-2 柜体工艺流程图 图2-3 模压门板工艺流程图 图2-4 铝框拼装门板工艺流程图 图2-5 木框拼装门板工艺流程图 工艺流程说明： a、柜体类： （1）饰面压贴，是指通过全自动饰面压贴生产线，将带有不同颜色或纹理的纸放入脲醛胶中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成装饰板的过程。 （2）部件开料，是指开料工序作业人员根据生产指令要求，运用电子开料锯、纵横锯、精密推台锯等开料设备，将板材原材料切割成所需要的形状、尺寸规格部件的过程。 （3）加工成型，是指成型工序作业人员，运用数控加工中心等设备，将板材加工为所需要的异形部件的过程。 （4）封边，是指封边工序作业人员，运用封边机、异形封边机等封边设备，使用封边带和热熔胶为材料，将部件的基材裸露面密封处理的过。封边的作用是、加固、防水、防潮及防止有害物质挥发。 （5）钻孔，是指钻孔工序作业人员，运用数控钻孔中心、多排钻等设备，在部件上钻五金连接件孔及其它孔的过程。 （6）齐套，是指将同一柜体的部件配套齐全，以便于包装，避免包装漏件的过程。 （7）成品检验，是指为防止不合格产品流入客户手中，对完工后的产品进行全面的检查与试验，检验项目包括产品性能、寿命、精度、安全性和外观，分为部件检验和试装检验两个步骤。 （8）包装，是指包装工序作业人员，为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，运用瓦愣纸、封箱胶带、珍珠棉等包装材料，按照包装工艺要求，将部件或成品予以封缄、包扎的操作活动。 （9）成品入库，是指包装后的产品扫码入库，入库产品根据箱码上的信息放入指定区域，待发货。 b、膜压门板： 膜压门板工艺比柜体工艺多了一道膜压工序，其他工艺一样。膜压是将基材通过 CNC 铣形，经砂光后，通过真空吸覆原理，使用环保胶水，将 PVC 膜紧密地贴在基 材上。膜压部件具有防水性能好、环保和造型色彩纹理多变的优点。 项目实际工艺与环评设计工艺一致。 c、 木框拼装门板： （1）饰面压贴，是指通过全自动饰面压贴生产线，将带有不同颜色或纹理的纸放入脲醛胶中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成装饰板的过程。 （2）门框开料，是指开料工序作业人员根据生产指令要求，运用电子开料锯、纵横锯、精密推台锯等开料设备，将板材原材料切割成所需要的尺寸规格门框部件的过程。 （3）门框成型，是指成型工序作业人员，运用数控加工中心等设备，将门框部件加工成所需要的形状的过程。 （4）门框包覆，是指包覆工序作业人员，运用包覆机和环保胶水，将 PVC 或三聚氰胺浸渍纸，贴合在门框部件表面的过程。 （5）门框精截，是指精截作业工序人员，运用推台锯，将包覆过的门框部件，锯切成所需求的尺寸门框部件，以便组装的过程。 （6）芯板开料，是指开料工序作业人员，运用电子锯、推台锯等设备，将饰面板切割成所需尺寸的门芯板的过程。 （7）玻璃芯板（外购），是指花木匠家居，通过采购从供应市场获得所需的玻璃芯板的过程。 （8）门板组装，是指组装工序作业人员，运用高频或其它拼装设备，将门框部件、木质芯板、玻璃芯板等门板部件，拼装成门板的过程。 （9）打铰链孔，是指钻孔工序作业人员，运用数控钻孔中心、铰链打孔机等设备，在部件上钻铰链安装孔的过程。 （10）成品检验，是指为防止不合格产品流入客户手中，对完工后的产品进行全面的检查与试验，判断质量是否合格的过程。检验项目包括产品性能、寿命、精度、安全性和外观，分为部件检验和试装检验两个步骤。 （11）包装，是指包装工序作业人员，为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，运用瓦愣纸、封箱胶带、珍珠棉等包装材料，按照包装工艺要求，将部件或成品予以封缄、包扎的操作活动。 （12）入库，是指包装后的产品通过扫码记录产品信息，放入指定区域储存以便发货的过程。 d、铝框拼装门板 工艺介绍铝材部分，木板工艺与木框拼装门板工艺一样。 （1）铝框精截，是指精截作业工序人员，运用铝材加工设备，将铝材锯切成所需求的尺寸门框部件的过程。 （2）铝框钻孔，是指钻孔工序作业人员，运用铝材加工设备，在铝框上钻连接孔的过程。 （3）门板组装，是指组装工序作业人员，运用高频或其它拼装设备，将铝框部件、木质芯板、玻璃芯板等门板部件，拼装成铝框门板的过程。 （4）打铰链孔，是指钻孔工序作业人员，运用铝材加工设备，在铝框门板上钻铰链安装孔的过程。 （5）成品检验，是指为防止不合格产品流入客户手中，对完工后的产品进行全面的检查与试验，判断质量是否合格的过程。检验项目包括产品性能、寿命、精度、安全性和外观，分为部件检验和试装检验两个步骤。 （6）包装，是指包装工序作业人员，为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，运用瓦愣纸、封箱胶带、珍珠棉等包装材料，按照包装工艺要求，将部件或成品予以封缄、包扎的操作活动。 （7）入库，是指包装后的产品通过扫码记录产品信息，放入指定区域储存以便发货的过程。 2.8 项目变动情况汇总 经现场踏勘，本项目实际情况与环评设计存在变动的情况汇总如下表2-5： 表2-5 项目变动情况一览表 序号 类别 环评设计 实际情况 变更情况 1 产能 定制柜类产品20.5万件 定制柜类产品5.4万件 未能达到环评数量，为阶段性验收 2 废气治理 食堂油烟经处理效率为85％的高效油烟净化器处理后，由附壁式排气筒引至屋顶最高处排放 本项目未设食堂，无油烟产生，后续将建设食堂 未设食堂，后续将建设食堂 3 废水治理 项目食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理 项目生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理 未设食堂，无隔油池，后续将建设食堂

表三 主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水 环评中，本项目项目食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理。 实际生产中，无食堂，不设隔油池，生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理。 江山市第二污水处理厂 园区管网 化粪池 生活废水 表3-1 本项目废水来源及环保设施一览表 废水类别 污染物种类 排放量(t/a) 治理措施及排放去向 环评要求 实际建设 生活污水 COD、氨氮 3053 项目食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理 项目生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理 3.2 废气 环评中，本项目产生的废气主要是粉尘、胶水废气和食堂油烟废气。 经现场踏勘，实际产生的废气与环评一致。 （1）本项目铝材在机械加工过程有金属粉尘产生，金属粉尘的产生量约为原料使用量的 0.1%，加强通风，于车间内无组织排放。 经现场踏勘，铝材需要少量机械加工，过程会产生金属粉尘，于车间内无组织排放。 木工加工粉尘 依据环评项目在木工加工过程有粉尘产生，环评建议企业在生产加工车间设备侧方设置可移动式集气罩，经收集后通过布袋除尘器处理，对于无组织排放的粉尘，评价建议企业在车间内安装排风扇，加强车间内通风。 经现场踏勘，实际木工加工产生的粉尘经设备侧方可移动式集气罩收集，项目有4套布袋除尘器，C车间有三个排气筒，三台风机，使用用1、2、3号布袋除尘器，D车间有一个排气筒和一个风机，使用4号布袋除尘器，木加工粉尘经布袋除尘器处理后通过15米排气筒高空排放。 （3）本项目在贴面、封边、膜压工序中需要用到白乳胶、脲醛胶和水性聚氨酯胶粘剂。 本项目使用的水性聚氨酯胶粘剂具有以水为介质，无毒不燃，无公害、无危险，气味小，不污染环境。本项目水性聚氨酯胶粘剂产生的胶水废气量极少，不予以定量分析。本项目白乳胶、脲醛胶在使用过程中产生的污染因子主要是甲醛，企业应在车间内安装排风扇，加强车间内通风。 经现场踏勘，贴面、封边、膜压要用到白乳胶、脲醛胶和水性聚氨酯胶粘剂，主要产生的污染气体为甲醛，已安装排风扇，于车间内无组织排放。 （4）食堂油烟废气经处理效率为 85％的高效油烟净化器处理后，由附壁式排气筒引至屋顶最高处排放。 经现场踏勘，不设食堂，不产生油烟废气，后续将建设食堂。 3.3 噪声 本项目噪声污染主要来自设备运行时产生的噪声，噪声源主要为注塑机、冲压机、车床项目，通过选用低噪声设备、车间内合理布局、加强定期检修等降噪措施确保厂界噪声达标。 实际生产中，无注塑机、冲压机，噪声源主要来自各种锯，公司选用了低噪声设备、布局合理，并安排了定期的检修。 3.4 固（液）体废物 本项目产生的固废详见表3-2。 表3-2 项目固体废物来源及环保设施一览表 废物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于危险固废 危险废物代码 环评估算量t/a 按年产5.4万件折算 实际产生量t/a 利用处置去向 环评 实际 边角料 木加工、机加工 固态 金属、木料 否 / 597 157 150 外卖综合利用 外卖综合利用 粉尘 布袋除尘器 固态 金属、木料 否 / 27.39 7.2 7 包装废料 包装 固态 包装废料 否 / 3 0.789 0.7 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 否 / 60 / 46 环卫部门集中清运处理 环卫部门集中清运处理 废胶水桶 生产加工 固态 金属及有机树脂 是 HW49 900-041-4 2 0.526 0.5 由供应商回收 由供应商回收 衬里 生产加工 固态 金属及有机树脂 是 HW49 900-041-4 / / 0.26 / 委托有资质公司处置
序号 分 项 投资（万元） 1 雨水管网、污水管网、化粪池等 19 2 集气罩、布袋除尘器、排风扇、油烟净化器 189 3 隔声窗、减振等措施 10 4 一般固废暂存、垃圾箱等 10 合 计 228 3.5 环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目环保投资为228万元，占项目总投资15469.12万元的1.5%。各污染物治理费用详见表3-3。 表3-3 环保投资清单

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议 《江山欧派门业股份有限公司年产 20.5 万件定制柜类产品项目环境影响报告表》主要结论与建议： 1. 项目概况 江山欧派门业股份有限公司投资37000万元，江山欧派门业股份有限公司通过出让方式获取位于经济开发区莲华山工业园 EN10#区块，项目新增用地面积 144658 平方米，新增建筑面积 168343 平方米，新购生产设备，形成年产 20.5 万件定制柜类产品的生产能力。 环境影响分析结论 （1）水环境影响 本项目生活污水产生量约为4320t/a。本项目食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入园区污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排放，最终排入江山港，对周围环境影响不大。 （2）大气环境影响 根据工程分析，项目在生产过程中产生的废气主要为木材粉尘、金属粉尘、胶水废气和油烟废气。木材粉尘通过布袋除尘器收集处理，金属粉尘产生量较小通过车间内无组织排放，胶水废气于车间内无组织排放，油烟废气经处理效率为85％的高效油烟净化器处理后由附壁式排气筒引至屋顶最高处排放，加强通风，对周围环境影响不大。 （3）噪声影响 本项目建议企业选用低噪声的设备，在精密推台锯等高噪声设备底部增设防震垫，同时加强设备维护和厂界绿化。经上述措施处理后，再经建筑物隔声、空气吸收等因素联合作用，项目噪声贡献值可降低 30dB 以上，本项目厂界和敏感点噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类、3 类和 4 类标准，对周围影响不大；项目投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。 （4）固废影响 本项目产生的固废主要为收集的粉尘、边角料、废胶水桶、包装废料和生活垃圾。收集的粉尘、边角料、包装废料收集后外卖综合利用；废胶水桶由供应商回收；生活垃圾一起委托当地环卫部门集中清运处置。因此，本项目只要做好固体废弃废弃物的集中收集贮存，不随意外排环境，不会对周围环境产生影响。 4、建议与要求 （1）厂方应加强环境保护意识，在项目实施后，厂方要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理。 （2）必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作。 （3）应定期向当地区环保和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理。同时项目完成后应及时向所在区的环保局报请组织验收。 （4）以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。 5、综合结论 江山欧派门业股份有限公司年产 20.5 万件定制柜类产品项目位于经济开发区莲华山工业园 EN10#区块，项目所在地为工业用地，项目的建设符合土地利用规划和产业政策要求，具有较好的经济效益。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实本环评提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。 4.2 项目污染防治措施结论 项目污染防治对策清单及落实情况见表4-1。 表4-1 本项目环评污染治理措施汇总表 污染物名称 环评建议污染防治措施 实际建设污染防治措施 备注 废气治理 金属粉尘 加强设备周围的清扫工作，防止粉尘的二次污染。 加强设备周围的清扫工作，防止粉尘的二次污染。 与环评一致 木材粉尘 收集后由布袋除尘器处理，并加强车间内空气通风。 收集后由布袋除尘器处理，并加强车间内空气通风。 与环评一致 胶水废气 加强车间内通风 加强车间内通风 与环评一致 油烟 经处理效率为 85％的高效油烟净化器处理后，由附壁式排气筒引至屋顶最高处排放 本项目未设食堂，后续将建设食堂 未设食堂 废水治理 生活废水 项目食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理 项目生活污水经化粪池预处理后达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理 未设食堂，无隔油池 噪声治理 合理布局，车间设置双层隔声门窗且日常关闭门窗作业，选用低噪声设备 合理布局，车间设置双层隔声门窗且日常关闭门窗作业，选用低噪声设备 与环评一致 固废处置 边角料 收集后外卖综合利用 收集后外卖综合利用 与环评一致 粉尘 包装废料 木屑粉尘 外卖综合利用 外卖综合利用 与环评一致 废胶水桶 由供应商回收 由供应商回收 与环评一致 生活垃圾 委托环卫清运，卫生填埋 委托环卫清运，卫生填埋 与环评一致 4.3 审批部门审批决定 对照衢州市生态环境局江山区分局《关于江山欧派门业股份有限公司年产 20.5 万件定制柜类产品项目环境影响报告表的审查意见》（江环开建[2016]07号），企业执行情况见表4-2。 表4-2 承诺备案表落实情况 序号 环评审评要求 实际落实情况 1 做好废气治理。在各产生粉尘的工序设置集气罩和布袋除尘器,粉尘经收集处理达标后由不低于15米的排气筒高空排放。加强设备周围清扫,防止粉尘二次污染。加强车间通风,确保各车间废气达标排放。食堂油烟废气经油烟净化处理达标后高空排放。 基本落实 已设置集气罩和布袋除尘器,木材粉尘经收集处理达标后由不低于15米的排气筒高空排放少量金属粉尘于车间内无组织排放。加强设备周围清扫,防止粉尘二次污染。加强车间通风,确保各车间废气达标排放。不设食堂无油烟产生。 2 做好废水治理。食堂废水经隔油池预处理、生活污水经处理达到达到第二污水处理厂纳管标准后纳入园区污水管网,送至第二污水处理厂处理。 已落实 无食堂废水，生活污水经化粪池处理达到达到第二污水处理厂纳管标准后纳入园区污水管网,送至第二污水处理厂处理。 3 严格固废管理。废胶桶由供应商回收;边角料、包装废料粉尘收集后外卖综合利用;生活垃圾由环卫部门统一清运。 已落实 固废已妥善安置，废胶桶由供应商回收;边角料、包装废料粉尘收集后外卖综合利用;生活垃圾由环卫部门统一清运。 加强噪声污染控制。要合理布局,选用低噪声设备,在高噪声设备底部增设防震垫,同时加强设备维护和厂界绿化,确保厂界噪声达标排放。 已落实 加强噪声污染控制。要合理布局,选用低噪声设备,在高噪声设备底部增设防震垫,同时加强设备维护和厂界绿化,确保厂界噪声达标排放。

表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法 监测分析方法按国家标准分析方法和原国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。监测分析方法见表5.1-1 表 5.1-1方法一览表 序 号 类别 监测项目 分析方法 分析方法标准号或来源 1 废水 pH 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 2 悬浮物 重量法 GB/T 11901-1989 3 CODCr 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 5 动植物油类 红外分光光度法 HJ 637-2018 6 有组织废气 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 7 无组织废气 总悬浮颗粒物 重量法 GB/T 15432-1995 甲醛 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 8 噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB1248-2008 5.2 监测质量保证和质量控制 采样和分析方法根据《浙江省环境监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)等分析方法执行。 样品的采集、运输、贮存及实验室分析全过程的质量保证按《浙江省环境监测质量保证技术规定》要求进行。监测人员经过须考核并持有合格证书；所有监测仪器须经过计量部门核定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。监测数据实行三级审核。

表六 验收监测内容

6.1废水 项目外排废水仅有生活污水，将生活污水经化粪池预处理，达到江山市第二污水处理厂纳管标准后纳入污水管网，送至江山市第二污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排放。最终排入江山港。 表6-1 废水监测点位、因子及频次一览表 监测内容 监测项目 监测频次 生活污水总排口 PH、COD、氨氮、悬浮物、动植物油类 连续监测2天，每天4次 江山市第二污水处理厂 化粪池 厕所废水 图6-1 废水监测点位 6.2 废气 （1）有组织废气 本项目有组织监测因子及监测频次详见表6-2，监测点位详见图6-2。 表6-2废气监测项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 C车间中央除尘器布袋除尘处理设施1出口 颗粒物 连续2个生产周期 每周期3个平行样 C车间中央除尘器布袋除尘处理设施2出口 颗粒物 连续2个生产周期 每周期3个平行样 C车间中央除尘器布袋除尘处理设施3出口 颗粒物 连续2个生产周期 每周期3个平行样 D车间中央除尘器布袋除尘处理设施出口 颗粒物 连续2个生产周期 每周期3个平行样 （2）无组织废气 厂界上风向布置1个点位，下风向布置3个点位，监测因子及监测频次详见表6-3。 表6-3 厂界无组织监测项目与频次 监测点编号 监测点位置名称 监测项目 监测频次 1# 上风向 总悬浮颗粒物、甲醛 每个周期4次，监测2个周期 2# 下风向 3# 下风向 4# 下风向 厂界四周靠居民区上风向布置1个点位，下风向布置3个点位，监测因子及监测频次详见表6-4。 表6-4 厂界四周靠居民区无组织监测项目与频次 监测点编号 监测点位置名称 监测项目 监测频次 1# 上风向 总悬浮颗粒物、甲醛 每个周期4次，监测2个周期 2# 下风向 3# 下风向 4# 下风向 6.3 噪声 在厂界的东、南、西、北外1米处及北侧靠近居民点处各设一个个监测点。每个测点昼、夜各测1次，测量2天，测量时记录主要声源，噪声监测点位示意 5 (敏感点） 5 4 4 1 4 食堂仓库 F仓库 E仓库 A生产车间 N B生产车间 2 4 3 1 D生产车间 C生产车间 宿舍仓库 2 3 噪声 无组织废气 图6-2 无组织废气、噪声监测点位图

表七 验收监测结果

7.1验收监测期间生产工况记录 根据业主提供资料及现场核查，企业验收监测期间工况如下表所示。 表7-1 项目验收监测期间工况 日期 监测期间 实际生产能力 环评设计 生产能力（阶段性） 占实际生产能力 百分比（%） 2019年10月30日 175件定制柜类产品 年产5.4 万件定制柜类产品 97 2019年10月31日 170件定制柜类产品 96 7.2 验收监测结果 7.2.1 废水 本项目废水监测情况见表7-2。 表7-2 本项目废水监测结果 单位：pH值无量纲，其余mg/L 采样位置及编号 检测项目 样品性状 pH 化学需 氧量 氨氮 悬浮物 动植物油 废水总排口 (FS20191030301) 液、白色、浑浊 6.36 204 11.2 76 6.56 废水总排口 （FS201911030302） 液、白色、浑浊 6.27 224 11.4 68 5.85 废水总排口 （FS201911030303） 液、白色、浑浊 6.41 216 11.8 72 6.11 废水总排口 （FS201911030304） 液、白色、浑浊 6.33 202 10.4 66 6.25 日均值 / 212 11.2 71 6.20 废水总排口 （FS201911031301） 液、白色、浑浊 6.52 200 9.80 70 6.46 废水总排口 （FS201911031302） 液、白色、浑浊 6.47 212 11.1 78 6.62 废水总排口 （FS201911031303） 液、白色、浑浊 6.43 208 10.6 74 6.23 废水总排口 （FS201911031304） 液、白色、浑浊 6.50 204 10.2 68 6.19 日均值 / 206 10.4 73 6.38 根据监测结果，废水总排口中废水pH为6.27-6.52；CODCr浓度日均值分别为212mg/L，206mg/L；氨氮浓度日均值分别为11.2mg/L，10.4mg/L；悬浮物浓度日均值分别为71mg/L，73mg/L动植物油类浓度日均值分别为6.20mg/L，6.38mg/L。 根据两天监测结果表明，废水总排口废水中pH、CODCr、悬浮物、氨氮、动植物油类各污染物指标均符合江山市第二污水处理厂纳管标准要求。 7.2.2 废气 一、有组织废气 项目有组织废气监测结果详见下表7-3。 表7-3 有组织废气进出口监测结果 测试位置 C车间中央除尘器布袋除尘处理设施1出口 采样时间 2019年10月30日 2019年10月31日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 废气流量（m3/h） 44455 29953 41316 45876 32391 42067 标干流量（N.d.m3/h） 38194 25185 35501 39320 27845 36050 流速（m/s） 15.7 10.6 14.6 16.2 11.5 14.9 截面积（m2） 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 废气烟温（℃） 27 26 27 28 27 28 颗粒物（mg/m3） ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 日均值 ＜20 ＜20 标准 120 120 120 120 120 120 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 排放速率（kg/h） 0.38 0.25 0.36 0.39 0.28 0.36 日均值 0.33 0.34 标准 3.5 3.5 是否达标 达标 达标 测试位置 C车间中央除尘器布袋除尘处理设施2出口 采样时间 2019年10月30日 2019年10月31日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 废气流量（m3/h） 50238 20560 51158 37998 32481 42440 标干流量（N.d.m3/h） 43186 17846 43969 32747 27995 36462 流速（m/s） 17.8 7.3 18.1 13.4 11.5 15.0 截面积（m2） 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 废气烟温（℃） 27 24 27 26 26 27 颗粒物（mg/m3） ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 日均值 ＜20 ＜20 标准 120 120 120 120 120 120 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 排放速率（kg/h） 0.43 0.18 0.44 0.33 0.28 0.36 日均值 0.35 0.32 标准 3.5 3.5 是否达标 达标 达标 测试位置 C车间中央除尘器布袋除尘处理设施3出口 采样时间 2019年10月30日 2019年10月31日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 废气流量（m3/h） 35763 35315 43588 26490 48542 23029 标干流量（N.d.m3/h） 31448 30944 38064 23171 42040 20089 流速（m/s） 12.7 12.5 15.4 9.4 17.2 8.2 截面积（m2） 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 废气烟温（℃） 21 22 23 22 25 23 颗粒物（mg/m3） ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 日均值 ＜20 ＜20 标准 120 120 120 120 120 120 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 排放速率（kg/h） 0.31 0.31 0.38 0.23 0.42 0.20 日均值 0.33 0.28 标准 3.5 3.5 是否达标 达标 达标 测试位置 D车间中央除尘器布袋除尘处理设施出口 采样时间 2019年10月30日 2019年10月30日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 废气流量（m3/h） 21919 21163 21620 22077 21242 21050 标干流量（N.d.m3/h） 19087 18424 18758 19143 18355 18184 流速（m/s） 18.4 17.7 18.1 18.5 17.8 17.6 截面积（m2） 0.3318 0.3318 0.3318 0.3318 0.3318 0.3318 废气烟温（℃） 24 24 25 25 26 26 颗粒物（mg/m3） ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 日均值 ＜20 ＜20 标准 120 120 120 120 120 120 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 排放速率（kg/h） 0.19 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 日均值 0.18 0.18 标准 3.5 3.5 是否达标 达标 达标 根据检测结果：项目C车间中央除尘器布袋除尘处理设施1出口两个周期所测废气中颗粒物浓度均值均＜20mg/m3；排放速率均值为0.33kg/h；项目C车间中央除尘器布袋除尘处理设施2出口两个周期所测废气中颗粒物浓度均值均＜20mg/m3；排放速率均值为0.34kg/h；项目C车间中央除尘器布袋除尘处理设施3出口两个周期所测废气中颗粒物浓度均值均＜20mg/m3；排放速率均值为0.30kg/h；D车间中央除尘器布袋除尘处理设施出口两个周期所测废气中颗粒物浓度均值均＜20mg/m3；排放速率均值为0.18kg/h，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 项目无组织废气监测结果详见表7-4。 表7-4 无组织废气监测结果 采用时间 检测点位 检查项目 总悬浮颗粒物（μg/m3） 甲醛（mg/m3） 10月30日 09:00-10:00 1#上风向 （厂界北） 150 0.033 11:20-11:20 167 0.044 13:30-14:30 133 0.048 14:50-15:50 183 0.040 09:00-10:00 2#下风向 （厂界西） 283 0.039 11:20-11:20 250 0.045 13:30-14:30 300 0.059 14:50-15:50 317 0.060 09:00-10:00 3#下风向 （厂界南） 233 0.039 11:20-11:20 267 0.058 13:30-14:30 233 0.072 14:50-15:50 200 0.060 09:00-10:00 4#下风向 （厂界东） 217 0.047 11:20-11:20 250 0.067 13:30-14:30 317 0.050 14:50-15:50 267 0.043 09:00-10:00 5#北侧靠近居民点 233 0.036 11:20-11:20 0.041 13:30-14:30 0.035 14:50-15:50 0.038 10月31日 09:00-10:00 1#上风向 （厂界北） 133 0.031 11:20-11:20 117 0.043 13:30-14:30 150 0.042 14:50-15:50 133 0.041 09:00-10:00 2#下风向 （厂界西） 217 0.043 11:20-11:20 250 0.048 13:30-14:30 267 0.053 14:50-15:50 317 0.060 09:00-10:00 3#下风向 （厂界南） 300 0.041 11:20-11:20 217 0.053 13:30-14:30 300 0.055 14:50-15:50 250 0.054 09:00-10:00 4#下风向 （厂界东） 233 0.038 11:20-11:20 317 0.053 13:30-14:30 283 0.051 14:50-15:50 250 0.043 09:00-10:00 5#北侧靠近居民点 230 0.042 11:20-11:20 0.039 13:30-14:30 0.034 14:50-15:50 0.036 监测结果表明：各测点2天所测无组织排放的总悬浮颗粒物、甲醛最高浓度分别为317μg/m3、0.072mg/m3。总悬浮颗粒物、甲醛排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，敏感点2天所测无组织排放的总悬浮颗粒物、甲醛最高浓度分别为233μg/m3、0.042mg/m3，总悬浮颗粒物排放浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，甲醛排放浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）二级标准要求。 7.2.3 厂界噪声 表7-5 厂界噪声监测结果 检测日期 检测地点 昼间 夜间 检测时间 检测值 dB（A） 检测时间 检测值 dB（A） 10月30日 1#厂界东 13:47 59.9 22:07 47.2 2#厂界南 13:53 56.2 22:14 45.6 3#厂界西 13:59 56.6 22:23 46.8 4#厂界北 14:07 57.4 22:34 48.1 5#北侧靠近居民点 14:20 55.6 22:45 46.3 10月31日 1#厂界东 09:41 59.6 22:07 45.6 2#厂界南 09:50 58.6 22:16 47.0 3#厂界西 09:59 60.0 22:29 48.4 4#厂界北 10;08 57.9 22;39 48.3 5#北侧靠近居民点 10:17 55.8 22.48 46.1 2天监测期间，项目厂界各测点昼夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，敏感点昼夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。 7.2.5 固（液）体废物 表7-6 项目固体废物利用处置方式一览表 废物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于危险固废 危险废物代码 环评估算量t/a 按年产5.4万件折算 实际产生量t/a 利用处置去向 环评 实际 边角料 木加工、机加工 固态 金属、木料 否 / 597 157 150 外卖综合利用 外卖综合利用 粉尘 布袋除尘器 固态 金属、木料 否 / 27.39 7.2 7 包装废料 包装 固态 包装废料 否 / 3 0.789 0.7 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 否 / 60 / 46 环卫部门集中清运处理 环卫部门集中清运处理 废胶水桶 生产加工 固态 金属及有机树脂 是 HW49 900-041-4 2 0.526 0.5 由供应商回收 由供应商回收 衬里 生产加工 固态 金属及有机树脂 是 HW49 900-041-4 / / 0.26 / 委托有资质公司处置 7.2.6 污染物排放总量核算 根据项目的特征，本项目确定纳入总量控制的为CODCr、氨氮、粉尘。 本项目不排放生产废水，只排放生活污水。项目年废水量为3053t，江山市第二污水处理厂出水标准以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准核算，则本项目废水污染物排放量为：CODcr0.15265t/a，氨氮0.015265 t/a； 本项目年工作日300天，一班制，每班8小时，每年工作时长2400小时，根据两个周期监测结果，可得粉尘的排放速率均值为0.503kg/h，可得粉尘的排环境量为1.208t/a。 表7-7 污染物排放总量一览表 单位：t/a 污染物 环评及批复总量控制值（t/a） 排环境量 （t/a） 是否达到总量控制要求 CODcr 0.216 0.15265 是 氨氮 0.022 0.015265 是 粉尘 2.91 1.208 是 注：排环境量按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准核算，即CODcr50mg/L，氨氮5mg/L。

表八 验收监测结论

8.1 废水监测结果 根据两天监测结果表明，污水处理设施总排口废水中pH、CODCr、悬浮物、氨氮、动植物油各污染物指标均符合江山市第二污水处理厂纳管标准要求。 8.2 废气监测结果 有组织废气监测结果 根据检测结果：项目C车间中央除尘器布袋除尘处理设施三个出口两个周期所测废气中颗粒物浓度均值都＜20mg/m3；排放速率均值分别为0.33kg/h、0.34kg/h、0.30kg/h；D车间中央除尘器布袋除尘处理设施出口两个周期所测废气中颗粒物浓度均值都＜20mg/m3；排放速率均值为0.18kg/h，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 无组织废气监测结果 各测点2天所测无组织排放的总悬浮颗粒物、甲醛最高浓度分别为317μg/m3、0.072mg/m3。总悬浮颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。敏感点2天所测无组织排放的总悬浮颗粒物、甲醛最高浓度分别为233μg/m3、0.042mg/m3，总悬浮颗粒物排放浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，甲醛排放浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）二级标准要求。 8.3 噪声 2天监测期间，项目厂界各测点昼夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，敏感点昼夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。 8.4 固废调查结果 表8-1 项目固体废物利用处置方式一览表 废物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于危险固废 危险废物代码 环评估算量t/a 按年产5.4万件折算 实际产生量t/a 利用处置去向 环评 实际 边角料 木加工、机加工 固态 金属、木料 否 / 597 157 150 外卖综合利用 外卖综合利用 粉尘 布袋除尘器 固态 金属、木料 否 / 27.39 7.2 7 包装废料 包装 固态 包装废料 否 / 3 0.789 0.7 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 否 / 60 / 46 环卫部门集中清运处理 环卫部门集中清运处理 废胶水桶 生产加工 固态 金属及有机树脂 是 HW49 900-041-4 2 0.526 0.5 由供应商回收 由供应商回收 衬里 生产加工 固态 金属及有机树脂 是 HW49 900-041-4 / / 0.26 / 委托有资质公司处置 8.5建议 1、加强固废存放、转移的管理，相关固废需按规定处置。 2、建议建设单位进一步按照环评及批复要求做好环保管理等相关工作。 3、本次验收只对本项目环评所涉及环保设施进行验收监测，企业今后若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，业主单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 8.6 总结论 江山花木匠家居有限公司年产 20.5 万件定制柜类产品项目在实施过程及试运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了环评报告表中要求的环保设施和有关措施；在环保设备正常运行情况下，废水、废气达标排放，厂界噪声符合相应标准，固废处置基本符合国家有关的环保要求，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收报告表

填表单位（盖章）： 浙江环资检测集团有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	江山花木匠家居有限公司年产 20.5 万件定制柜类产品项目	项目代码	/	建设地点	经济开发区莲华山工业园 EN10#区块
行业类别 （分类管理名录）	C2110木质家具制造	建设性质	新建
设计生产能力	年产 20.5 万件定制柜类产品	实际生产能力	年产 20.5 万件定制柜类产品	环评单位	浙江中蓝环境科技有限公司
环评文件审批机关	衢州市生态环境局江山分局	审批文号	/	环评文件类型	报告表
开工日期	2017年1月	竣工日期	2018年1月	排污许可证申领时间	/
环保设施设计单位	东莞市慧达环保有限公司	环保设施施工单位	东莞市慧达环保有限公司	本工程排污许可证编号	/
验收单位	浙江环资检测集团有限公司	环保设施监测单位	浙江环资检测集团有限公司	验收监测时工况
投资总概算（万元）	37000	环保投资总概算 （万元）	54	所占比例（%）	0.15
实际总投资	15469.12	实际环保投资 （万元）	228	所占比例（%）	1.5
废水治理（万元）	19	废气治理 （万元）	189	噪声治理 （万元）	10	固体废物治理 （万元）	10	绿化及生态 （万元）	其他 （万元）
新增废水处理设施能力	新增废气处理设施能力	年平均工作时
运营单位	江山花木匠家居有限公司	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）	验收时间
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排 放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
废水	3053	3053	3840	3053	3840
化学需氧量	209	420	0.0156	0.216	0.0156	0.216
氨氮	10.8	40	0.00156	0.022	0.00156	0.022
石油类
废气
二氧化硫
烟尘	＜20	120	1.208	2.91	1.208	2.91
工业粉尘
氮氧化物
工业固体废物	204.46
注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。 3、计量单位：废水排放量-吨/年；废气排放量-标立方米/年；工业固体废物排放量-吨/年；水污染物排放浓度-毫克/升，排放量t/a；大气污染物排放浓度-毫克/立方米，排放量t/a。

项目所在地 附图一 项目地理位置图

图二 厂区平面布置

附件1 公司更换证明

附件2 环评批复

附件3 验收委托函

附件4 环保设施竣工确认书

附件5 环保管理制度

附件6 环保管理领导小组

附件7 纳管证明

附件8 监测数据

附件9 专家意见

专家意见	整改情况
建设单位加强现场管理以及环保设施的运行管理，不断完善环保处理设施建设，严格控制无组织废气的排放，确保各污染物长期稳定达标排放。	已加强现场管理以及环保设施的运行管理，已完善各环保设施，确保各污染物长期稳定达标排放。
规范危险废物暂存点建设，完善标志标识及报表台账等。	已完善危废暂存场的建设和标志标识及台账记录。
按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南—污染影响类》进一步完善验收监测报告相关内容。	已完善验收监测报告相关内容。